Trabalho Teste de Variável

Objetivo:

Enviar para o PC, em linhas diferentes, o nome e o valor da variável de tipo char, int ou float. Através do microcontrolador Arduino.

Algoritmo:

1. Estabelecer a ligação entre o microcontrolador e o PC a uma velocidade e 115.200bps;
2. Enviar o nome da variável char, o símbolo “=”, o valor da variável char;
3. Enviar o nome da variável int, o símbolo “=”, o valor da variável int;
4. Enviar o nome da variável float, o símbolo “=”, o valor da variável float.