Trabalho Quebra de Linha

Objetivo:

Enviar duas mensagens para o PC, através do microcontrolador Arduino.

Algoritmo de Setup:

1. Estabelecer a ligação entre o microcontrolador e o PC a uma velocidade e 115.200bps;
2. Enviar “Esta frase está numa linha” para o PC com mudança de linha;
3. Enviar “Esta frase está noutra linha” para o PC.